#  Bühnenanweisung moskovSKAya Stand 2022



|  |  |
| --- | --- |
|  Channel |  Microphone |
| 1. Kick  | AKG D112, Shure Beta ect. Gate |
| 2. Snare | SM 57 |
| 3. Side Snare | SM 57 |
| 4. Hi Hat | AKG Kond.- Mic. C391 ect.  |
| 5. Tom 1 | SM 57 Gate |
| 6. Tom 2 | SM 57 Gate |
| 7. Overhead left | AKG Kond.-Mic. C391 etc |
| 8. Overhead right | AKG Kond.-Mic. C391 etc. |
| 9. Bass | Only XLR female Comp. |
| 10.  |  |
| 11. Guitar 1 right lead  | SM 57  |
| 12. Keyboard Mono | DI |
| 13. Trombone | Sennheiser MD521 |
| 14. Tenor Sax | only XLR female Mikro bringt die Band selber mit |
| 15. Sax | only XLR female Mikro bringt die Band selber mit |
| 16. Trumpet | only XLR female Mikro bringt die Band selber mit |
| 17. Back voc. (Key.) | Beta/SM 58 comp. über Sub Gruppe |
| 18. Back voc. ( front ) | Beta/SM 58 comp. über Sub Gruppe |
| 19. Lead voc. ( front ) | Beta58 comp. über Sub Gruppe |
| 20. Back Voc. (Front) | Beta/SM 58 comp. über Sub Gruppe |
|  |  |

### Stage:

Monitor B

Monitor B

Monitor A

Monitor A

Bass

Trombone Tenor Sax Alt Sax Trump.

 220V/16A

 Mon C Mon D 220V/16A

 220V/16A

 220V/16A

 Git.1

##  Drum - Set

KEY.

 Voc.

**PA:** Quality PA system, 3-way active or proc. Controlled

 keine: Dynacord, Behringer Pulte

 Digital Mixer nur mit Absprache

**Monitor:** 4-way System 2x front Monitor A

 1x front Monitor B

 1x Key fill C

 1x drum fill oder in Ear ? D

 4x terz monitor EQ 32 Band or channel console on Stage

**FOH:** 24/32 – Channel console

 2x terz front EQ noise gate Soundcheck ca 1 hour

 1x digital Reverb compressor

 1x digital Delay

 **Technik:** Gerd Kesselbaur Phone: 016096768474